Часы наручные программируемые «Электроника ЧНП-01». Базовая прошивка. Возможные состояния часов.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назначение | ЖКИ | Действие 1 | Действие 2 | Действие 3 | Действие 4 |
| 00 | Текущее время | . . . . . .  ПН 11-06  17:00 12 | a) Переход на …  b) Переход на 00  c) - | a) Переход на 10  b) -  c) - | a)  b) Переход на 01  c) - | a)  b)  c) |
| 01 | Коррекция секунд | . . . . . .  ПН 11-06  17:00 12 | a) Обнуление секунд  b)  c) | a) Обнуление секунд  b)  c) | a) Переход на 02  b) Переход на 00  c) - | a)  b)  c) |
| 02 | Коррекция минут | . . . . . .  ПН 11-06  17:00 12 | a) Увеличение минут  b) Увеличение минут  c) Увеличение минут | a) Уменьшение минут  b) Уменьшение минут  c) Уменьшение минут | a) Переход на 03  b) Переход на 00  c) - | a)  b)  c) |
| 03 | Коррекция часов | . . . . . .  ПН 11-06  17:00 12 | a) Увеличение часов  b) Увеличение часов  c) Увеличение часов | a) Уменьшение часов  b) Уменьшение часов  c) Уменьшение часов | a) Переход на 04  b) Переход на 00  c) - | a)  b)  c) |
| 04 | Коррекция года | . . . . . .  ПН 11-06  20 14 .. | a) Увеличение года  b) Увеличение года  c) Увеличение года | a) Уменьшение года  b) Уменьшение года  c) Уменьшение года | a) Переход на 05  b) Переход на 00  c) - | a)  b)  c) |
| 05 | Коррекция месяца | . . . . . .  ПН 11-06  20 14 .. | a) Увеличение месяца  b) Увеличение месяца  c) Увеличение месяца | a) Уменьшение месяца  b) Уменьшение месяца  c) Уменьшение месяца | a) Переход на 06  b) Переход на 00  c) - | a)  b)  c) |
| 06 | Коррекция числа | . . . . . .  ПН 11-06  20 14 .. | a) Увеличение числа  b) Увеличение числа  c) Увеличение числа | a) Уменьшение числа  b) Уменьшение числа  c) Уменьшение числа | a) Переход на 07  b) Переход на 00  c) - | a)  b)  c) |
| 07 | Коррекция дня недели | . . . . . .  ПН 11-06  20 14 .. | a) Увеличение дня недели  b) Увеличение дня недели  c) Увеличение дня недели | a) Уменьшение дня недели  b) Уменьшение дня недели  c) Уменьшение дня недели | a) Переход на 01  b) Переход на 00  c) - | a)  b)  c) |
| 08 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 09 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 10 | Термометр | | . . . . .  .Т °C ..  23 4. | a) Переход на …  b) Переход на 00  c) - | a) Переход на 11  b)  c) | a) Провести замер  b)  c) | a)  b)  c) |
| 11 | Служебная информация | | . . . . .  ЧН П -01  1:00 -- | a) Переход на …  b) Переход на 00  c) | a) Переход на 12  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 12 | Информация о АЦНТХ | | . . . . .  НТ А  - 06 75 | a) Переход на …  b) Переход на 00  c) - | a) Вкл/выкл АЦНТХ  b)  c) | a) Переход на 13  b)  c) | a)  b)  c) |
| 13 | Ввод поправки АЦНТХ | | . . . . .  НТ А  - 06 75 | a) Увеличение поправки  b) -  c) - | a) Уменьшение поправки  b)  c) | a) Переход на 12  b)  c) | a)  b)  c) |
| 14 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 15 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 16 | Текущее время 2й ч.п. | . . . . . |  ПН 11-06  17:00 12 | a) Переход на …  b) Переход на 00  c) - | a) Переход на 00  b) -  c) - | a)  b) Переход на 11/ 13  c) - | a)  b)  c) |
| 17 | Коррекция часов 2й ч.п. | . . . . . |  ПН 11-06  17:00 12 | a) Увеличение часов  b) Увеличение часов  c) Увеличение часов | a) Уменьшение часов  b) Уменьшение часов  c) Уменьшение часов | a) Переход на 18  b) Переход на 16  c) - | a)  b)  c) |
| 18 | Коррекция минут 2й ч.п. кратно 15 | . . . . . |  ПН 11-06  17:00 12 | a) Увеличение минут  b) -  c) - | a) Уменьшение минут  b) -  c) - | a) Переход на 16  b) Переход на 16  c) - | a)  b)  c) |
| 19 | Поправка времени 2го ч.п. отн. UTC, коррекция часов от -12 до 14 | . . . . . |  UT loc  03:00 -- | a) Увеличение часов  b) Увеличение часов  c) Увеличение часов | a) Уменьшение часов  b) Уменьшение часов  c) Уменьшение часов | a) Переход на 19  b)  c) | a)  b)  c) |
| 20 | Поправка времени 2го ч.п. отн. UTC, коррекция минут кратно 15 | . . . . . |  UT loc  03:00 -- | a) Увеличение минут  b) -  c) - | a) Уменьшение минут  b) -  c) - | a) Переход на 20  b)  c) | a)  b)  c) |
| 21 | Поправка осн. времени отн. UTC, коррекция часов от -12 до 14 | . . . . . |  UT -0-  03:00 -- | a) Увеличение часов  b) Увеличение часов  c) Увеличение часов | a) Уменьшение часов  b) Уменьшение часов  c) Уменьшение часов | a) Переход на 21  b)  c) | a)  b)  c) |
| 22 | Поправка осн. времени отн. UTC, коррекция минут кратно 15 | . . . . . |  UT -0-  03:00 -- | a) Увеличение минут  b) -  c) - | a) Уменьшение минут  b) -  c) - | a) Переход на 16  b)  c) | a)  b)  c) |
| 23 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 24 | Будильник (основной экран), 1 будильник | . . | . . .  AL 23:30  17:00 12 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Вкл/выкл ЗУВ  b) -  c) - | a) Переход на 25  b)  c) | a)  b)  c) |
| 25 | Будильник (вкл/выкл), 1 будильник | . . | . . .  AL 23:30  17:00 12 | a) Включить будильник  b) -  c) - | a) Выключить будильник  b) -  c) - | a) Переход на 26  b) Переход на 24/28  c) | a)  b)  c) |
| 26 | Будильник (уст.часов), 1 будильник | . . | . . .  AL 23:30  17:00 12 | a) Увеличить часы  b) Увеличить часы  c) - | a) Уменьшить часы  b) Уменьшить часы  c) - | a) Переход на 27  b) Переход на 24/28  c) | a)  b)  c) |
| 27 | Будильник (уст.минут), 1 будильник | . . | . . .  AL 23:30  17:00 12 | a) Уменьшить часы  b) Уменьшить часы  c) - | a) Уменьшить часы  b) Уменьшить часы  c) - | a) Переход на 24/28  b) Переход на 24/28  c) | a)  b)  c) |
| 28 | Будильник (основной экран), много будильников | . . | . . .  1AL23:30  17:00 12 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Изменить номер будильника  b) Вкл/выкл ЗУВ, откат (а)  c) - | a) Переход на 25  b)  c) | a)  b)  c) |
| 29 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 30 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 31 | Секундомер (LAP), старт | . . . | . .  ST la p  00:00 00 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Переход на 34  b) -  c) - | a) Переход на 32  b)  c) | a)  b)  c) |
| 32 | Секундомер (LAP), работа | . . . | . .  0’00”32  00’00”40 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Переход на 32  b) -  c) - | a) Переход на 33  b) Переход на 31  c) | a)  b)  c) |
| 33 | Секундомер (LAP), стоп | . . . | . .  0’00”45  00’00”00 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) -  b) -  c) - | a) Переход на 32  b) Переход на 31  c) | a)  b)  c) |
| 34 | Секундомер (SPL), старт | . . . | . .  ST SP L  00:00 00 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Переход на 31  b) -  c) - | a) Переход на 32  b)  c) | a)  b)  c) |
| 35 | Секундомер (SPL), работа | . . . | . .  0’00”32  00’00”40 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Переход на 35  b) -  c) - | a) Переход на 36  b) Переход на 34  c) | a)  b)  c) |
| 36 | Секундомер (SPL), стоп | . . . | . .  0’00”45  00’00”00 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) -  b) -  c) - | a) Переход на 35  b) Переход на 34  c) | a)  b)  c) |
| 37 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 38 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 39 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |
| 40 | Таймер, начальный экран | . . . . | .  Т1 00-00  00:00 00 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Изменить номер таймера  b) -  c) - | a) Переход на 41  b) Переход на 43  c) | a)  b)  c) |
| 41 | Таймер, работа | . . . . | .  Т1 00-02  23:11 54 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Изменить номер таймера  b) -  c) - | a) Переход на 42  b) Переход на 40  c) | a)  b)  c) |
| 42 | Таймер, стоп | . . . . | .  Т1 00-00  00:00 00 | a) Переход на…  b) Переход на 00  c) - | a) Изменить номер таймера  b) -  c) - | a) Переход на 41  b) Переход на 40  c) | a)  b)  c) |
| 43 | Таймер, установка секунд | . . . . | .  Т1 00-00  00:00 00 | a) Увеличение секунд  b) Увеличение секунд  c) | a) Уменьшение секунд  b) Уменьшение секунд  c) | a) Переход на 44  b) Переход на 40  c) - | a)  b)  c) |
| 44 | Таймер, установка минут | . . . . | .  Т1 00-00  00:00 00 | a) Увеличение минут  b) Увеличение минут  c) Увеличение минут | a) Уменьшение минут  b) Уменьшение минут  c) Уменьшение минут | a) Переход на 45  b) Переход на 40  c) - | a)  b)  c) |
| 45 | Таймер, установка часов | . . . . | .  Т1 00-00  00:00 00 | a) Увеличение часов  b) Увеличение часов  c) Увеличение часов | a) Уменьшение часов  b) Уменьшение часов  c) Уменьшение часов | a) Переход на 46  b) Переход на 40  c) - | a)  b)  c) |
| 46 | Таймер, установка дней | . . . . | .  Т1 00-00  00:00 00 | a) Увеличение дней  b) Увеличение дней  c) Увеличение дней | a) Уменьшение дней  b) Уменьшение дней  c) Уменьшение дней | a) Переход на 47  b) Переход на 40  c) - | a)  b)  c) |
| 47 | Таймер, установка месяцев | . . . . | .  Т1 00-00  00:00 00 | a) Увеличение месяцев  b) Увеличение месяцев  c) Увеличение месяцев | a) Уменьшение месяцев  b) Уменьшение месяцев  c) Уменьшение месяцев | a) Переход на 43  b) Переход на 40  c) - | a)  b)  c) |
| 48 |  |  | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) | a)  b)  c) |